*19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez**[31](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351" \l "foot31)*

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

**Összefoglaló tájékoztatás**

*A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.*

*Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.*

*A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.*

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és cím(ek)** 1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

|  |
| --- |
| Hivatalos név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata |
| Postai cím: Beleznay tér 1. |
| Város: Bugyi | Postai irányítószám: 2347 | Ország: HU |

**I.2) Kommunikáció**

|  |
| --- |
| Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: Kapcsolattartó személy: Dr. Egresi Márton felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszáma: OO563Telefon: +36 30/594-6159; E-mail: dr.egresi.marci@gmail.com |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |
| --- |
| **II.1.1) A szerződés típusa** **X** Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés |
| **II.1.2) A szerződés tárgya:** *Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú építési beruházás megvalósítására.* |
| **II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:**Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel. A foglalkoztatók alapterülete legalább 50 m2 legyen. Biztosítani kell a foglalkoztatók szükség szerinti egybenyithatóságát. Az épületben egy melegítőkonyha és egy mosoda is helyet kell, hogy kapjon. Az épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2**Főbb mennyiségek:**Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (437,66 m2);Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítás lerakóhelyre (397,34 m3);Beton sávalap készítése (108,1 m3);Vasbeton sávalap készítése (162,14 m3);Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból (18,45 t);Pillér készítése, vasbetonból, változó keresztmetszettel (11,4 m3);Vasbeton gerenda készítése (16,78 m3);Vasbeton koszorú készítése (26,13 m3);Földszint feletti vasbeton födémlemez készítése (47,03 m3);Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból (41 m3);Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (84 db);Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből (739,64 m2);Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből (239,7 m2);Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából (803,18 m2);Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, cserépfedés alatt (947,29 m);Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, fémlemez fedés alatt (295,24 m);Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen (1508,99 m2);Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen (259,4 m2);Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre (279,24 m2);Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között (671,76 m2);Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (497,29 m2);Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (330,76 m2);Fa kül- és beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), konszignáció szerinti műszaki tartalommal és kiegészítőkkel, gyári felületkezeléssel (99 db);Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel (1558 m2);Sószoba kialakítása (Himalája dekor sóoszlop – 10 db; Himalája sótégla fal - 0,9 m2; Himalája keretes sóhomokozó - 8 m2; Sógenerátor – 1 db)Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm,szél.:2000 mm, zöld (66 db);Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből (484,9 m2);Aszfalt útburkolat bontása, kötőrétegekkel együtt, törmelék elszállításával, aszfalt útburkolat javítása kézi aszfaltozással (1,083 m3);Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül (3980 m);Épület teljes gépészeti munkájának ellátása; Konyhatechnológia beszereléseA teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. |
| **II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [300]vagy a teljesítés határideje: *(éééé/hh/nn)* |
| **II.1.5) A teljesítés helye:** 2347 Bugyi , Széchenyi tér 1. 1280 hrsz. ingatlan |

**III. szakasz: Értékelési szempontok**

|  |
| --- |
| **III.1) Értékelési szempontok:****X** Az alábbi értékelési szempontok**X** Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 31. A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)/ Súlyszám: 202. Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)/ Súlyszám: 10 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3**X** Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 Nettó ajánlati ár/ Súlyszám: 70 |

**IV. szakasz: Jogi információ**

**IV.1) Részvételi feltételek**

|  |
| --- |
| **IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2****Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény:****P.I.** Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az ajánlattételi felhívás megküldésének napján fennálló pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszaszámított 24 hónapban, vagy későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott.**Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények:****M.I.** Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) teljesített:– Legalább 1 db, legalább nettó 350 m2 hasznos alapterületű új épület vagy új épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) tartalmazó szerződésszerűen teljesített referenciamunkával.**M.II.** Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:**Felelős műszaki vezető (1 fő):** - **legalább 9 hónapos szakmai gyakorlat**, felelős műszaki vezetőként, műszaki átadás-átvétellel zárult, általános építmények felelős műszaki vezetői szakági területen;- besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott 1. sz. mellékletben meghatározott legalább **MV-É kód vagy azzal egyenértékű** jogosultság.Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.Ajánlatkérő a bemutatott felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati többlettapasztalatát az értékelési részszempontok körében értékeli. |
| **IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** 2 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott – nem releváns |
| **IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:**Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. |

**V. szakasz: Eljárás**

**V.1) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje**Dátum: *(2019/04/12)* Helyi idő: *(14:00)* |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:**

|  |
| --- |
| **VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.** |
| **VI.1.2) További információk:** 21. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján legalább három ajánlattevőnek (gazdasági szereplőnek) küldi meg a felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.2. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó *„érdeklődés jelzése”* gomb megnyomásával jelezhetik.3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti. |

**VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma:** *(2019/04/05)*